Configurer un serveur POP3

© Mathieu DECORE 5 février 2002

Table des matières

1 Configurer un serveur POP3 2

1 Configurer un serveur POP3

Pour configurer une serveur POP3, il suffit de mettre en place un serveur de méls pour un réseau local, sur lequel tourne un programme qui gérera les connexions POP3 de l’extérieur. Pour la configuration de sendmail, voir ?? page ?? pour une configuration faite avec le kit jussieu ou ?? page ??.

La configuration proprement dite sur serveur POP se fait en plusieurs étapes :

– décommenter les lignes suivantes :

pop3 110/tcp # Post Office Protocol - Version 3
pop3 110/udp # Post Office Protocol - Version 3

dans le fichier /etc/services ; – décommenter la ligne suivante :

pop3 stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd /usr/sbin/popper -s

dans le fichier /etc/inetd.conf ; – relancer inetd :

killall -HUP inetd

– installer le programme ipop3d, qui peut se trouver dans le paquetage

imap.

Et voilà ! Tous les utilisateurs ayant un compte sur le serveur pourront interroger leurs méls au travers d’une connexion POP3, comme en utilisant fetchmail, par exemple. Pour interdire l’accès en login à ce serveur, changer le shell lancé à chaque connexion. Pour cela, il faut éditer le fichier

/etc/passwd :

mdecore:x:500:100:Mathieu DECORE:/home/mdecore:/bin/bash

et remplacer le dernier champ (/bin/bash) par /bin/false.